1	如何使用电子秤与电脑相连的功能。
	a. 系统参数中设置“数量使用2位小数”
	b. 本机参数设置中选择“电子秤”接口COM1 ...  COM9
	c. 专业收款中，输入小数点(.)后按加号(+)， 则读入电脑相应的重量。
	d. 注意：电子秤通过串口与电脑相连，电子秤支持  DIBAL SERIE F (DELTA 协议）和 GRAM SERIE ASEP ($ 协议，TYPE A, COMMAND MODE).


2	客显牌支持如何？
	支持串口客显牌，命令模式支持EPSON (ESC/POS) 和CD5220。 
	有些客显牌是USB 转 COM ， 正确安装驱动，取得 COM 口后设置即可。
	软件也支持纯USB接口方式的 POSIFLEX USB 客显牌。
	市面上最常见的客显牌是串口或USB转串口的客显牌， 一般都支持EPSON命令模式。

3	数字无法输入。
	原因是中文输入法的情况下，全角方式；解决方法是：1 关闭中文输入法；2 中文输入状态下，使用半角。

4	商品输入窗口中，当前行全黑。
	一般发生在 WINDOWS XP情况下，是修改的桌面主题或显示颜色后导致的，解决的方法是：修改桌面主题为"WINDOWS XP"或"WINDOWS 经典"。

5	WEB 摄像头图片实拍没有反应。
	一般是由于WEB摄像头正在使用导致的，比如正在视频聊天或录像。